

**Herausragende Eigenschaften:**

* Helle, gleichmäßige LED-Beleuchtung im 30° Winkel
* Profildesign mit erweitertem Wärmeabgabebereich
* Sehr lange Lebensdauer
* M8 Steckeranschluss mit 250mm
* Betriebsspannung 24V DC/1,7W-2,8W

**In folgenden Varianten erhältlich:**

* Infrarot (klar/diffuse)
* Rot (klar/diffuse)

Weiß (klar/diffuse/polarisiert)

|  |
| --- |
| **Typen** |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Stecker |
| 012160 | AIT Ringlight 25/50, 30° IR, clear | Infrarot | 250mm Kabel, M8m4 |
| 012161 | AIT Ringlight 25/50, 30° IR, diffuse | Infrarot |
| 012163 | AIT Ringlight 25/50, 30° R, clear | Rot |
| 012164 | AIT Ringlight 25/50, 30° R, diffuse | Rot |
| 012166 | AIT Ringlight 25/50, 30° W, clear | Weiß |
| 012067 | AIT Ringlight 25/50, 30° W, diffuse | Weiß |
| 012168 | AIT Ringlight 25/50, 30° W, polarized | Weiß |
| **Zubehör** |
| Art.-Nr. | Bezeichnung |
| 010161 | Kabel mit M8-Buchse für Beleuchtungen, 10m 4-polig – offenes Ende |

**Technische Zeichnung**

****