**Ein Bild, das Transport, Scheibenbremse, Zahnrad enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

**Herausragende Eigenschaften:**


* Robustes helles LED-Licht
* Sehr lange Lebensdauer
* M8 Steckeranschluss mit 250mm
* Betriebsspannung 24V DC/ 14,2W

**In folgenden Varianten erhältlich:**

* Infrarot (klar/diffuse)
* Rot (klar/diffuse)
* Weiß (klar/diffuse/polarisiert)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typen** | | | |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Farbe | Stecker |
| 012232 | AIT Ringlight G, 60/120 IR, clear | Infrarot | 250mm Kabel, M8m4 |
| 012233 | AIT Ringlight G, 60/120 IR, diffuse | Infrarot |
| 012235 | AIT Ringlight G, 60/120 R, clear | Rot |
| 012236 | AIT Ringlight G, 60/120 R, diffuse | Rot |
| 012238 | AIT Ringlight G, 60/120 W, clear | Weiß |
| 012239 | AIT Ringlight G, 60/120 W, diffuse | Weiß |
| 012240 | AIT Ringlight G, 60/120 W, polar | Weiß |
| **Zubehör** | | | |
| Art.-Nr. | Bezeichnung | | |
| 010161 | Kabel mit M8-Buchse für Beleuchtungen, 10m 4-polig – offenes Ende | | |
| 042625 | AIT In-Sight 7000 Gen2 Adapter für Abdeckkappe M55, Schwarz eloxiert, für M52 Filtergewinde | | |

**Technische Zeichnung**

****